附件：

**一、设备名称：消化炉**

**二、检验检测设备采购技术参数及配置要求、功能描述**

1、测定范围0.1-200mg氮；2、测定数量20个/批；3、速度45min/批；4、消化管容量300ml；5、控温范围:室温~500℃；6、控温精度±1°；7、升温速度30/min；8、电源220V±10V,50HZ；9、功率2800W。