附件：

**一、设备名称（数量）：**持粘性测试仪（1台）

**技术参数及配置要求、功能描述：**

**技术参数：**加载板、砝码、压辊及尺寸应满足中国药典中黏附力测定法。

**配置要求、功能：**具备LED液晶显示；6个测试位置，可计时。

   二、**设备名称（数量）：**初粘性测试（1台）

**技术参数及配置要求、功能描述：**

**技术参数：**倾斜板可调，角度0-45°；钢球46颗，其直径、质量及台面尺寸应满足中国药典中黏附力测定法。

**配置要求、功能：**满足药典要求。

**三、设备名称（数量）：**电子剥离试验机（1台）

**技术参数及配置要求、功能描述：**

**技术参数：** 支持剥离和拉伸试验模式；分辨率0.01N；剥离速度可调，范围为50-500mm/min,具备统计分析功能，可绘剥离曲线。

**配置要求、功能：**具备一定的数码显示，支持通用数据接口。